Описание пошива купальника бикини.

БИКИНИ (БЮСТГАЛЬТЕР)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые ткани из натуральных илиискусственных волокон.
ВАМ НЕОБХОДИМО: шелковый сатин; эластичная тесьма; тканая клееваяпрокладка.
 
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Бретель - 2 деталь со сгибом
2. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали 
4. Перед - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть чашечки – 2 детали
6. Передняя часть чашечки – 2 детали
7. Верхняя часть чашечки – 4 детали
 
Из клеевой:
3. Боковая часть спинки – 2 детали 
4. Перед - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть чашечки – 2 детали
6. Передняя часть чашечки – 2 детали
7. Верхняя часть чашечки – 2 детали
 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
 

1. Продублировать клеевой прокладкой боковую часть спинки,перед, боковые, передние и верхние части чашечек.

 
2. Стачать боковые и передние детали чашечек.Передние детали отстрочить вдоль швов в край. Притачать верхние детали кчашечкам.
 
3. Стачать боковые срезы. Боковые части отстрочить вдоль швов вкрай. Припуски верхнего и нижнего края переда и спинки отогнуть на изнаночнуюсторону и настрочить. 
 
4. Притачать чашечки к переду, отстрочить вдоль швов в край.Верхние детали чашечек сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь ипритачать. Отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть нижний срез и пришить кшвам. Отстрочить вдоль верхнего края и шва притачивания.
 
5. Вставку сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь истачать длинную сторону. Вставку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить так,чтобы шов находился в середине вставки. Проложить отделочные строчки дляобразования кулисок, вставить эластичную тесьму, стянуть на нее ткань. Тесьмузакрепить и притачать вставку к боковым деталям спинки. Отстрочить боковыедетали вдоль швов.
 
6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь иобтачать по длинным и одной короткой сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить иотстрочить в край. Пришить бретели спереди по разметке.

БИКИНИ (ТРУСЫ)
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые ткани из натуральных илиискусственных волокон.
 
ВАМ НЕОБХОДИМО: шелковый сатин; эластичная тесьма; батист.
 
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Задняя часть - 1 деталь со сгибом
2. Передняя часть - 1 деталь со сгибом
3. Вставка – 2 детали со сгибом
 
Из батиста:
1. Задняя часть - 1 деталь со сгибом
2. Передняя часть - 1 деталь со сгибом
 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
 

1. Стачать нижний шов на деталях из основной ткани и избатиста. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхним срезами вырезам для ног. Трусы вывернуть на лицевую сторону, выметать и отстрочить.

 
2. Вставки сложить вдоль посередине лицевымисторонами внутрь и стачать длинные стороны. Вставки вывернуть на лицевуюсторону и приутюжить так, чтобы шов находился в середине вставки. Проложитьотделочные строчки для образования кулисок, вставить эластичную тесьму, стянутьна нее ткань. Тесьму закрепить и притачать вставки к передним и задним деталямтрусов.
 
3. Эластичнуютесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачатьзигзагообразной строчкой.
