1)Складываем среднюю часть брюк с деталями кармана лицевой стороной внутрь, уравниваем срезы, прокладываем строчку на оверлоке со стороны кармана.
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2) Расправляем на лицевой стороне, проутюживаем, прокладываем отделочную строчку по основной детали.
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3) Берём нижнюю часть брюк, складываем лицевой стороной внутрь.
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4) Прокладываем строчку на оверлоке со стороны нижней части, заутюживаем шов на верхнюю половинку, прокладываем отделочную строчку по верхней детали.
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5) Передняя половинка брюк собрана.
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6) Берём кокетку и заднюю половинку брюк, соединяем на оверлоке, отстрачиваем со стороны кокетки.
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7) Обрабатывает карман, совмещаем верхний срез кармана со швом притачивания кокетки, настрачиваем карман на 0.1-0.2мм от среза.
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8) Соединяем переднюю и заднюю половинки брюк по боковому срезу, прокладываем строчку на оверлоке. Приутюживаем, направляем боковой шов на заднюю половинку брюк.


9) Отстрачиваем боковой шов по задней половинке.
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10) Совмещаем шаговый срез, прокладываем оверлочную строчку. Заутюживаем шов на заднюю половинку брюк.











11) Одну штанину выворачиваем на лицевую сторону, вкладываем во вторую штанину лицевой стороной внутрь.
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12) Совмещаем срезы так, чтобы шов кокетки и шаговый были совмещены. Прокладываем строчку на оверлоке.
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13) Отстрачиваем средний шов.
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14) Выкраиваем пояс из кашкорсе или рибаны.
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15) Совмещаем короткие срезы, прошиваем, оставляя отверстие под резинку.
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16) Скалываем пояс с верхом брюк, совмещая срезы.
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17) Прокладываем строчку на оверлоке.
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18) Выкраиваем манжеты из кашкорсе, собираем их вкруг. Скалываем с нижней частью штанины.
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19) Пришиваем манжеты.
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20) Через отверстие в поясе вставляем резинку, утюжим. Брюки готовы)
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